**Zpráva o revizi elektrického zařízení pro výstavní expozici:**

## Akce: 47. Brněnské onkologické dny a 37. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

 **BOD – 1. – 3. 11. 2023**

## Místo konání: Veletrhy Brno, pav. E

**Plocha: pav. E, číslo plochy \_\_\_\_\_\_**

**Název vystavovatele: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Datum provedení revize na místě:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Předmět revize: Předmětem této revize je zapojení výše uvedené expozice na rozvodnou síť a.s. Veletrhy Brno, a revize byla provedena dle:**

1. **ČSN 34 1090 ed.2 bod 4.2**
2. **ČSN 33 2000-4-41 ed.2**
3. **ČSN 33 2000-7-711**
4. **Za bezpečný stav prozatímního elektrického zařízení od jeho odstranění zodpovídá pověřená osoba odpovědná za elektrické zařízení (ČSN EN 50110-1 ED.2)**

**Součástí revize nejsou připojená a další technická zařízení.**

**Naměřené hodnoty: A) měření impedanční smyčky\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **B) hodnota dovoleného napětí při ochraně proudovým chráničem**

 **C) hodnota izolačního stavu\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Revizi provedl: p./pí./společnost\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ev. č. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Celkové hodnocení: Revidované elektrické zařízení/instalace je z hlediska bezpečnosti schopné provozu.**

**Počet výtisků:** 3

**Rozdělovník:** 1x vystavovatel, 1x a.s. Veletrhy Brno, 1x revizní technik

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis vystavovatele datum předání zprávy Podpis a razítko revizního technika

**Vystavovatel svým podpisem potvrzuje převzetí této zprávy v počtu dle rozdělovníku. Dále potvrzuje, že vzal obsah zprávy na vědomí a byl seznámen s jejími výsledky.**